### №10. Извещение о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по расчистке от ДКР трассы ВЛ 110 кВ «Петропавловск-Петухово».

**Заказчик и Организатор запроса предложений**: ООО «Импульс», 640003, г. Курган, ул. Радионова, д.40, офис 94.

Предмет запроса предложений: Заказчик и Организатор объявил открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по расчистке от ДКР трассы ВЛ 110 кВ «Петропавловск – Петухово», протяженностью 22,325км, расположенную по адресу: Курганская область, Петуховский район от Гос. границы с Р. Казахстан до ПС 110кВ Петухово-Т в период 2022 года.

**Техническое задание**

**на выполнение работ по расчистке от ДКР трассы ВЛ 110 кВ «Петропавловск-Петухово» в 2022 году.**

**Общие требования.**

1. Работы выполняются с учетом требований:
2. - Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 21 декабря 2018 года);
3. - Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10 июля 2020 г № 434);
4. - Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ (Приказ Минтруда и социальной защиты от 23 сентября 2020г. №644н);
5. - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года №903н);
6. - Технологических карт, разработанных согласно типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94);

# - Наставлений по отводу и таксации лесосек в лесах Российской Федерации (утвержденных Приказом Федеральной службы Лесного хозяйства России от 15 июня 1993 г. № 155);

1. - Межотраслевых норм выработки, времени и нормативов численности на подготовительные и вспомогательные работы в лесозаготовительном производстве (утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 21 апреля 1993 г. № 90);
2. - Лесного кодекса Российской Федерации № 200 – ФЗ от 04.12.2006 г. (с изменениями на 09 марта 2021 года).
3. Отвод лесного участка выполнять до величины охранной зоны ВЛ, установленной Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 (с изменениями на 21 декабря 2018 года).
4. Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
5. ведомость участков ВЛ, подлежащих расчистке от древесно-кустарниковой растительности, по всей линии с указанием: наименования пролетов ВЛ, площади участка, густоты поросли.
6. фотографии всех пролетов ВЛ, подлежащих расчистке от древесно-кустарниковой растительности, согласно ведомости участков ВЛ, подлежащих расчистке (2-3 фотографии на один пролет).

14. Подрядчик осуществляет производство работ по расчистке от ДКР в дневное время, входящий в перечень работ выполняемых при техническом обслуживании воздушных линий согласно графика работ, в соответствии с п. 3.1.4. РД 34.20.504-94 «Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередач 35-800кВ». Все документы передаются Заказчику.

В случае предъявления Заказчику штрафных санкций, обусловленных нарушением Подрядчиком законодательства Российской Федерации при производстве работ, Подрядчик обязуется возместить расходы Заказчику в полном объеме.

14.1Подрядчик обязуется произвести работы качественно и в сроки, предусмотренные календарным планом проведения работ

14.2Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с требованиями ведомостей объемов работ, действующего законодательства, строительных норм и правил.

14.3Сроки выполнения работ:

Начало: с даты заключения договора на выполнение работ.

Окончание: в срок не позднее 40 дней с даты заключения договора.

1. **Объем работ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Диспетчерское наименование ВЛ | Наименование ВЛ | Напряжение, кВ | Пролеты опор №№ | Протяженность одной цепи ВЛ, км |
| 1 | ВЛ-110 кВ Литейная-Петухово-Т с отпайкой на ПС Горбуново и ВЛ-110 кВ Мамлютка-Петухово-Т с отпайкой на ПС Горбуново | ВЛ 110 кВ Петропавловск-Петухово 2-х цепная | 110 | Согласно ведомости под расчистку от ДКР | 22,325 |

Примечание: Локальные сметные расчеты должны быть составлены отдельно на каждый участок проведения работ.

Предложения принимаются до 17.00 (местное время), 15.00 (МСК), **30.11.2022** г. одним из следующих способов:  
- на бумажном носителе по адресу: 640000, г. Курган, ул. Советская 31,20 ОПС, а/я 2473 ;  
- по электронной почте e-mail: impuls-vl-k@mail.ru (по электронной почте документы отсылаются в сканированном виде).

Данный запрос предложений не является извещением о проведении торгов, представляет собой приглашение делать оферты - п.1 ст. 437 ГК РФ, а не офертой, и не налагает на организатора закупки обязанности по заключению договора с победителем данной закупочной процедуры.